四、采 购 需 求
前注： 
1.★条款须满足或优于询价通知书要求，否则响应无效。
（一）项目介绍：
因宁国港投产业园发展有限公司经营需要，现采购8台经营性车辆。
（二）货物需求一览表及主要指标参数要求★：
车辆参数：
	序号
	货物名称
	技术参数及要求（不低于以下要求）
	单位
	数量
	备注

	1
	油车
	1.外廓尺寸（长×宽×高）：5219mm×1878mm×1807mm；
2.轴距：≥3088（mm）； 
3.油漆：银色，采用电泳工艺，具备防腐、防锈、耐磨损特性； 
4.发动机：2.0T 可变缸涡轮增压发动机； 
5.排放标准：国六； 
6.变速箱：9挡自动； 
7.能源类型：汽油； 
8.驱动形式：前置前驱； 
9.最高车速：≥135km/h 
10.制动类型：四轮碟刹； 
11.轮毂：≥R17； 
12.车身结构：5门7座；
13.最大扭矩：350N·m；
14.综合油耗：≤9.0L/100km；
15.油箱容积：≥55L。
	辆
	1
	

	2
	电车1
	1.外廓尺寸（长×宽×高）：4885mm×1916mm×1496mm；
2.轴距：≥2922（mm）； 
3.油漆及内饰：黑色，采用电泳工艺，具备防腐、防锈、耐磨损特性。内饰灰色； 
4.电机类型：永磁同步电机（后置）； 
5.电机总功率：210kW（286 马力）； 
6.能源类型：纯电动； 
7.电池类型：磷酸铁锂电池； 
8.续航里程：600km； 
9.最高车速：≥180km/h 
10.驱动形式：后置后驱； 
11.轮毂：≥R18； 
12.车身结构：5门5座；
13.电机总扭矩：290N·m；
14.快充技术：支持800V平台+6C快充；
	辆
	3
	

	3
	电车2
	1.外廓尺寸（长×宽×高）：4435mm*1855mm*1600mm；
2.轴距：≥2735（mm）； 
3.油漆及内饰：灰色，采用电泳工艺，具备防腐、防锈、耐磨损特性。内饰黑色； 
4.电机类型：永磁同步电机（前置）； 
5.电机总功率：120kW（163 马力）； 
6.能源类型：纯电动； 
7.电池类型：磷酸铁锂电池； 
8.续航里程：500km； 
9.最高车速：≥150km/h 
10.驱动形式：前置前驱； 
11.轮毂：≥R17； 
12.车身结构：5门5座；
13.电机总扭矩：190N·m；
14.快充技术：支持400V平台+3C快充。
	辆
	3
	

	4
	柴油车
	1.外廓尺寸（长×宽×高）：5413mm×1883mm×1882mm；
2.轴距：≥3230（mm）； 
3.油漆：黑色，采用电泳工艺，具备防腐、防锈、耐磨损特性； 
4.发动机：2.0T 柴油涡轮增压发动机； 
5.排放标准：国六； 
6.变速箱：8速手自一体（8AT）； 
7.能源类型：柴油； 
8.驱动形式：前置后驱（两驱）； 
9.最高车速：≥160km/h 
10.制动类型：四轮碟刹； 
11.轮毂：≥R18； 
12.车身结构：4门5座；
13.最大扭矩：400N·m；
14.货箱尺寸（长×宽×高）：1520mm×1520mm×540mm。
	辆
	1
	


（三）供应商资格要求：
（详见采购公告）
（四）供应商必须提交的证明文件：
1、营业执照等证明文件
2、供应商声明函（按采购文件规定格式）
3、采购文件要求提供的其他证明材料。
（五）合同主要条款：
1、付款方式：车辆全部交付使用且采购人验收合格后一次性付清合同价款。
2、履约保证金：本项目不收取履约保证金。
（六）运输、安装、调试：由成交供应商负责承担。
（七）报价要求：应包含但不限于所投货物、服务、包装、加工及加工损耗、运输、现场落地、安装及安装损耗、调试、培训和交付后约定期限内免费质保等所发生的一切应有费用。报价为签订合同的依据。本次车辆采购费用不含车辆购置税，不含保险。
[bookmark: _GoBack]（八）交货地点：采购人指定的地点。
（九）交货时间：合同签订之日起15日内完成交付。
（十）验收要求：车辆须符合机动车整车出厂标准、专用车改装国家相关规定及本招标文件技术 参数要求。供应商应选派专业人员到采购单位指定地点，对提供的货物在有关技术人员配合下进行仔细查验，并协助采购人对车辆进行验收，验收合格后移交全套车辆资料及随车配件。
（十一）其他要求：车辆应享受原厂质保服务；三电系统按原厂标准执行；车辆不允许使用库存车，不允许私自改装及增配。供应商应保证所有货物质量符合国家机动车及专用车技术标准和验收标准。
