宣城市政府采购招标文件


               项目编号：AHJC-CG-2026-028

绩溪县域光储充一体化综合智慧能源项目EPCO电缆采购项目
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采购公告
项目概况：

绩溪县域光储充一体化综合智慧能源项目EPCO电缆采购项目的潜在供应商应在http://www.xcszbcg.cn:12010/xcszbcg/获取招标文件，并于2026年9月7日10点30分（北京时间）前递交响应文件。（本项目采用纸质版投标。开标时需法定代表人或授权委托人到处参加并核验身份，身份核验通过方可参加后续响应文件开启及评审，反之则不参加。法定代表人参加需手持法人证明书、身份证原件；若授权委托人参加需手持授权委托书原件、社保证明原件、身份证原件。）

项目基本情况

项目编号：AHJC-CG-2026-028

项目名称：绩溪县域光储充一体化综合智慧能源项目EPCO电缆采购项目

采购方式：公开招标

估算采购总价：综合单价限价的95.00%（费率报价百分号前小数点后保留两位，第三位四舍五入）；

采购需求：绩溪县域光储充一体化综合智慧能源项目EPCO预计电缆总采购规模约800万元。拟通过公开招标方式选取一家中标人根据招标人需求提供电力电缆等货物，具体详见采购需求。

合同履行期限：同“绩溪县域光储充一体化综合智慧能源项目EPCO”的施工工期。中标供应商需根据招标人需求提供电力电缆等货物，每批次货物，中标人须在接到招标人订单后20日历天内将货物送达招标人指定各个项目地点。。

标段（包别）划分：1个标段

本项目接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.本项目的特定资格要求：

2.1如投标人为制造商的须具有全国工业产品生产许可证（产品名称：电线电缆），同时具备有效的安全生产许可证、有效的营业执照；

2.2如投标人为代理商或经销商的，须提供代理品牌制造商针对本项目的授权委托书及所代理品牌制造商的全国工业产品生产许可证；（一个制造商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加响应）；
3.投标人业绩：自2021年1月1日至投标截止日以来，完成过单项合同总金额不低于100万元的电缆供货业绩。（注：投标人为制造商的须提供制造商电缆供货（销售）业绩，投标人为代理商或经销商的须提供代理商或经销商电缆供货（销售）业绩）。业绩需提供供货（销售）合同，并应能体现采购内容、金额等评审因素，合同内容不能体现评审内容的需提供相关证明材料，并经合同甲方单位盖章确认。时间以合同签约时间为准。（复印件或扫描件加盖单位公章）；
三、获取招标文件

1、时间：2026年8月31日8时00分至2026年9月7日10时30分（北京时间）。

2、地点：宣城市非进场项目交易平台（http://www.xcszbcg.cn:12010/xcszbcg/，以下不再赘述）。

3、方式：本项目在线下载招标文件，潜在供应商须登录宣城市非进场项目交易平台点击“主体登录”根据相关操作提示下载招标文件。

4、平台使用费：200元。

提交响应文件截止时间、开标时间和地点

1、提交响应文件截止时间、开标时间：2026年9月7日10点30分（北京时间）。

2、开标地点：安徽绩川工程项目管理有限公司开标室（安徽省绩溪县华阳镇龙川大道201号三楼）。

公告期限

    自本项目公告发布之日起3个工作日。

其他补充事宜

1、投标保证金：无。

2、采购项目的项目介绍、数量、规格描述或服务要求等详见采购需求。

七、对本次招标提出询问或质疑，请按以下方式联系

1、采购人信息

名 称：宣城市政建设集团有限公司、绩溪县城投建设工程有限公司

地 址：宣城市双塔路市政集团大楼、绩溪县华阳镇会山路260号

联系方式：0563-8159008

2、采购代理机构信息

名 称：安徽绩川工程项目管理有限公司

地 址：绩溪县华阳镇龙川大道201号三楼

联系方式：0563-8165006

3、项目联系方式

项目联系人：许工、潘工

电 话：0563-8159008、0563-8165006、15956319590
二、供应商须知前附表
	序号
	内  容
	

	1
	项目名称：

项目编号：
	详见“采购公告”

	2
	采购人： 

联系方式：
	详见“采购公告”

	3
	采购代理机构： 

联系方式：
	详见“采购公告”

	4
	标段（包别）划分：
	详见“采购公告”

	5
	投标有效期： 
	响应文件递交截止后90天

	6
	投标保证金：
	无

	7
	履约保证金：
	履约保证金的金额：20000元。

履约保证金的形式：银行转账或银行电汇或银行保函或担保机构担保或保证保险。。

注：以上各类机构出具的以担保函、保证保险承担责任的方式均须满足无条件见索即付条件。以担保函、保证保险形式缴纳履约保证金的，受益人和收取单位须为采购人。

缴纳时间：合同签订前。

退还条件：成交供应商全面履行合同义务，项目验收合格后5个工作日内，采购人无息退还履约保证金。如果成交供应商未能按合同约定全面履行义务，采购人有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响采购人要求成交供应商承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

不予退还情形：

1、擅自变更、中止、终止合同或拒绝履行合同义务；

2、转包、违法分包；

3、货物质量、数量、技术标准严重不符且拒不整改；

4、严重逾期履约导致合同目的不能实现；

5、 提供虚假材料、假冒伪劣产品或存在其他严重违约/违法行为。履约保证金不足以弥补损失的，采购人有权继续追偿。

	8
	质量保证金：
	详见本项目采购合同条款。

	9
	估算采购总价： 
	详见“采购公告”（超过估算采购总价为无效标）

	10
	联合体投标：
	详见“采购公告”

	11
	递交响应文件截止时间及地点：
	详见“采购公告”

	12
	开标时间及地点：
	同递交响应文件截止时间及地点

	13
	评审方法： 
	最低价中标法

	14
	考察方式：
	自行考察

	16
	质疑、答疑、澄清
	1、接受质疑的方式：供应商以书面形式（如传真、信件、电报等）向采购人和采购代理机构提出质疑的，同时发送一份与书面质疑内容一致的质疑电子版至采购人和采购代理机构邮箱（283635389@qq.com）；为保证质疑的及时处理，请质疑人在发出质疑后及时与采购人或代理机构电话确认；

2、接受采购文件质疑的截止时间：公告期限届满之日起7个工作日内；

3、供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则将不予受理；

4、各供应商在投标截止时间前务必登陆宣城市非进场项目交易平台查询是否有更正公告，否则造成的一切后果由供应商自行承担。网上公布的更正公告视同通知了所有供应商，为招标文件的有效组成部分；

	17
	响应文件递交
	1、份数：一正两副。

2、投标文件正副本应分别装订成册，封套的封口处加盖供应商公章（投标文件正本、副本可共用一个封套封装，也可以分开封装）。

	18
	逾期送达
	供应商逾期送达的，其响应文件将被拒收。

	19
	不良信用记录查询渠道
	1、不良信用记录查询渠道如下（仅以下述渠道查询结果为准）：

（1） 失 信 被 执 行 人 ： 信 用 中 国 官 网（www.creditchina.gov.cn）

（2）重大税收违法案件当事人名单：信用中国官网

（www.creditchina.gov.cn）

（3）政府采购严重违法失信行为记录名单：中国政府采购官网（www.ccgp.gov.cn）

供应商在投标前自行查询，符合要求的按响应文件中格式提供《供应商声明函》

2、联合体供应商，联合体任何一方存在上述不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

	20
	代理费用的收取标准和方式
	本项目代理服务费按[（中标价-500万元）*0.8%+（500万元-100万元）*1.1%+100万元*1.5%]*60%，由中标供应商在领取中标通知书时支付给代理机构。招标代理服务费包含在响应报价的单价、合价与总价中，不单独报价，响应单位在报价时应予以考虑该项费用支出。

	21
	付款方式
	详见本项目采购合同条款。

	22
	履约补偿
	采购人应依法确定中标（成交）供应商，及时签订采购合同，自觉履行合同约定义务，及时组织履约验收。中标（成交）供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标（成交）候选人名单排序，确定第二中标（成交）供应商为中标（成交）供应商或重新开展采购活动。在合同中应明确约定违约责任条款，如有延期返还履约保证金、延期支付合同款项，或因采购人原因导致变更、中止或终止采购合同的，应依照合同约定对供应商受到的损失予以赔偿或补偿。不按合同约定返还履约保证金、支付采购款项的，供应商可要求采购人按照合同约定予以赔偿或补偿，合同没有约定的，按照同期人民银行LPR支付逾期利息作为赔偿或补偿。对因政策变化等原因不能签订合同，造成企业合法利益受损的情形，采购人应与供应商充分协商，给予合理补偿。

	23
	备注
	供应商参与采购活动，应当诚信守法、公平竞争。如有以提供虚假材料（包括但不限于虚假承诺、虚假技术参数响应、虚假业绩、虚假证书、虚假检测报告等）、串通投标、隐瞒失信信息等谋取中标的行为，一经发现，将报监督管理部门严肃查处。


三、供应商须知
（一）总    则

1、适用范围

本招标文件仅适用于本次招标采购所叙述的货物采购项目。

2、定义

2.1货物：系指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等，包括与之相关的备品备件、工具、手册及安装、调试、技术协助、校准、培训、售后服务等。投标的货物必须是合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

本招标文件所采购的货物、产品、配件等全部标的，均应是全新、未使用过的，是完全符合相应质量标准的原装正品。无论招标文件是否列明，供应商所提供的货物、产品、配件均须符合国家产品质量、安全、卫生、环保、检疫检验、生产经营许可等现行法律法规的规定，且在投标时已具备，否则投标无效。

本招标文件所要求的证书、认证、资质，均应当是有权机构颁发，且在有效期内的。

2.2采购人:是指即本次采购项目的业主方。

2.3采购代理机构：经批准设立的集中采购机构和按规定进行登记的其他采购代理机构。

2.4供应商：是指向采购人提供货物的法人、其他组织或者自然人。分支机构不得参加采购活动，但银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业除外。

3、合格的供应商

3.1符合采购公告中载明的资格要求。 

3.2符合本采购项目（或包）中的各项实质性要求。（具体详见本项目招标文件）

3.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。 

3.4除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.5符合法律、法规的其他各项规定。

4、投标费用

供应商自行承担与参加投标有关的一切费用。

5、现场考察

5.1 供应商自行决定是否对供货和服务现场及周围环境进行考察，以获取编制响应文件和签署合同所需的资料。考察现场的对象是以获取招标文件的潜在供应商；考察现场的截止时间同投标截止时间；如供应商须知前附表中无另行规定，其现场考察方式为自行考察。考察地点、联系人、联系方式等详见供应商须知前附表。

5.2现场考察所发生的费用由供应商自行承担。供应商要求进行现场考察的，采购人应提供必要的支持。未到供货和服务现场实地考察的，签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同价款或索赔的要求。

5.3 除有特殊要求，不再单独提供供货和服务现场环境、气候条件、公用设施等情况，供应商视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

6、知识产权

6.1 供应商须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如供应商不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，供应商须承担全部赔偿责任。

6.2 供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果的，使用该知识成果后，供应商须提供开发接口和开发手册等技术文档。

7、联合体投标

7.1除采购公告中明确本项目不接受联合体投标的情形，两个或两个以上的供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加采购。

7.2联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合。

7.3联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体主体及联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

7.4投标时，应以联合体协议中确定的主体方名义获取招标文件。

7.5由同一专业的单位组成的联合体，按照同一项资质等级较低的单位确定资质等级。业绩等有关打分内容根据共同投标协议约定的各方承担的工作和相应责任，确定一方打分，不累加打分；评审标准无明确或难以明确对应哪一方的打分内容按主体方打分。

8、纪律与保密

8.1 供应商的投标行为应遵守各相关法律、法规和规章，如出现以下情形，按相关法律、法规处理：

禁止情形一：a.提供虚假材料谋取中标、成交的；b.采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；c.与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；d.向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；e.在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；f.拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

禁止情形二：a.向评标委员会、竞争性谈判小组或者询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益；b.中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同；c.未按照采购文件确定的事项签订采购合同；d.将采购合同转包；e.提供假冒伪劣产品；f.擅自变更、中止或者终止采购合同。

8.2采购人、采购代理机构、供应商有下列情形之一的，属于恶意串通，按规定追究法律责任：

a.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件或者响应文件；
b.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件或者响应文件；
c.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；
d.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加采购活动；
e.供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；
f.供应商之间商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标、成交；
g.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

8.3在评标过程中发现供应商有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效，并由评标委员会书面报告本级监督管理部门：

a.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

b.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

c.不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

d.不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

e.不同供应商的响应文件相互混装。

8.4 在确定成交供应商之前，供应商试图在响应文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会、采购人和代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

8.5 由采购人向供应商提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，供应商应归还所有从采购人处获得的保密资料。

9、投标专用章的效力

招标文件中明确要求签章的，供应商必须加盖供应商电子签章（或公章）。在有授权文件（授权文件须放入响应文件中）表明投标专用章法律效力等同于供应商公章（或电子签章）的情况下，可以加盖投标专用章，否则将导致投标无效。

10、合同标的转包与分包 

10.1成交供应商不得向他人转包中标项目，也不得将中标项目向他人违法分包。

10.2经采购人同意，成交供应商可以将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。如采购人允许分包，供应商根据采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应在响应文件中载明。 

10.3 成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

                          （二）招标文件

11、招标文件构成

11.1招标文件包括：

a.采购公告

b.供应商须知前附表

c.供应商须知

d.采购需求

e.评审细则 

f.采购合同

g.响应文件格式

11.2供应商应认真阅读和充分理解招标文件中所有的内容。如果供应商没有满足招标文件的有关要求，其风险由供应商自行承担。  

12、招标文件的澄清、修改或更正

12.1供应商可以要求采购人对招标文件中的有关问题进行答疑、澄清。

12.2供应商对招标文件如有疑问（询问或质疑）或建议，应按“供应商须知前附表”中规定，在规定的时间前按规定的方式联系采购人、采购代理机构。

12.3采购人、采购代理机构对在此规定时间以前收到的且需要做出澄清修改的问题，将以更正公告的形式在采购公告中指定的网址公告答复，但不说明问题的来源。该更正是招标文件不可缺少的组成部分，对参与采购活动的有关各方均具有约束力。供应商应主动登陆采购公告中指定网址查询该项目的更正公告。采购人或采购代理机构不承担供应商未及时关注相关信息引发的相关责任。

12.4为使供应商有充分时间对招标文件的修改部分进行研究、或是由于其他原因，采购人可以决定延长投标截止日期。延长投标截止日期的通知将发布在指定的网址上，不再另行通知。

12.5当招标文件与招标文件的更正公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的内容为准。

12.6采购人、采购代理机构对在此规定时间以前收到的但无需要做出修改的问题，只对问题来源进行回复，不再在指定网址公告。

                      （三）响应文件的编制

13、投标的语言及度量衡单位

13.1供应商的响应文件、以及供应商与采购人就投标的所有往来函电，均须使用简体中文。

13.2除招标文件中另有规定外，响应文件所使用的度量衡均须采用法定计量单位。

14、响应文件构成

14.1 响应文件是对招标文件的实质性响应及承诺文件。

14.2 除注明供应商可自行制作格式或格式自理的，响应文件应使用招标文件提供的格式。

14.3供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件中规定格式和顺序进行编制，如有需要，可以增加，作为响应文件的组成部分。

14.4如果项目分有多个包，除供应商前附表须知中有另外规定，供应商可以参与其中的一个或几个包的投标，以包为单位分别编制响应文件。

14.5供应商对其响应文件中的各项内容负责。供应商一旦中标，其响应文件将作为合同的重要组成部分。

签章要求

15.1招标文件中要求签字的，应按文件要求签字或盖章。可采用数字证书的电子印章，也可签字后扫描上传。

15.2招标文件中要求加盖供应商公章的，应加盖供应商数字证书的电子印章，也可加盖供应商公章后扫描上传。

16、投标报价

16.1 投标报价均不得高于招标文件（公告）列明的控制价、项目预算。

16.2供应商的报价应包含所投货物、保险、税费、包装、加工及加工损耗、运输、现场落地、安装及安装损耗、调试和交付后约定期限内免费维保、培训等工作所发生的一切应有费用。投标报价为签订合同的依据。

16.3供应商应按招标文件要求在响应文件中注明拟提供货物服务的单价明细和总价。

16.4除招标文件另有规定，报价可精确到小数点后两位，如超出两位，按照四舍五入方式计算至小数点后两位。

16.5除特别要求，每个项目（或每个包）只允许有一个方案、一个报价。否则，多方案、多报价的投标书将作为无效标处理。

17、投标货币

投标须以人民币报价。

18、投标内容填写及说明

18.1 响应文件须对招标文件载明的投标资格、技术、商务、服务、报价等全部要求和条件做出实质性和完整的响应，其中关于技术、商务、服务部分的响应，要注明详细的响应内容并提供招标文件所要求的相应证明材料，如仅填写“响应”“满足”而无详细的响应内容或未按要求提供的相应证明材料的，将导致投标无效。

18.2招标文件中如出现产品参考品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能参考品牌或型号，并不是限制条件，供应商可以采用不低于推荐的产品档次参与竞争。但是，所有技术和功能不得低于采购要求，并保证与原有设备的兼容，以及项目整体性能的实现。

18.3如果本招标文件中所描述的技术参数属于某一产品的专有参数，供应商可以不受其限制，但供应商在其响应文件中必须明确表述清楚，且其所投产品的技术参数应相当于或高于规定的要求。

18.4无论招标文件是否有明确的要求，供应商所提供的货物服务，如果是国家实行许可证、计量证、压力容器证等生产、经营准入制度的，供应商应附上有关证书。

18.5响应文件应字迹清楚、编排有序、内容齐全、不得涂改或增删。如有错漏处必须修改，应在修改处由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖供应商电子签章（或公章）。

18.6如果投标书中附有外文资料，供应商必须把这些外文资料准确、完整地翻译成中文。对于关键性的证明文件，供应商应该提供与英文内容相同、且由同一人签署（或盖章）的中文原件，或经国内公证部门公证的中文翻译件。

19、投标有效期

19.1投标有效期在“供应商须知前附表”中有明确的规定。供应商如未就此提出异议，则视同接受；如承诺的投标有效期短于此规定时间的，将被视为非响应性投标而予以拒绝。

19.2在特殊情况下，采购人可于原投标有效期满之前，向供应商提出延长投标有效期的要求。延长投标有效期的要求将被刊登在指定的网站上。

19.3供应商可以在采购人延长投标有效期公告后五个工作日内，以书面形式拒绝采购人的这种要求。如供应商在规定的时间内未提出书面意见表示拒绝，将视同同意延长投标有效期。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。

响应文件的加密、递交、撤回

20、响应文件的加密 （纸质版投标不参考此条）

供应商应使用经交易系统认可的电子商务认证授权机构（CA认证中心）颁发的数字证书（CA）对其电子响应文件认证并加密，未按要求认证并加密的响应文件，不予受理。

21、响应文件的递交（纸质版投标不参考此条）
响应文件的递交是指供应商通过交易系统在投标截止时间之前完成加密电子响应文件的上传。除招标文件另有规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。

22、响应文件的修改和撤回
在响应文件提交截止时间前，供应商可以修改和撤回响应文件，修改和撤回后的响应文件可以重新提交。 

                          （五）开标与评标

23、开标

23.1采购人或采购代理机构项目负责人按招标文件规定的时间、地点组织开标。采购人代表及有关工作人员参加，监管部门可视情况参加开标活动。

23.2开标会议由代理机构项目负责人主持。开标会议上将当众公布供应商名称、投标报价和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

23.3现场核验供应商参会人员身份信息。

23.4 检查响应文件密封情况并开启唱标。

23.4开标会结束后，参与开标的供应商代表预留的联系电话应保持畅通，若接到项目负责人通知需要询标的，须联系供应商法定代表人或其授权委托人携其身份证明文件在20分钟之内参与询标。供应商未按规定参与询标的，评标委员会将作出不利于供应商的评审。
23.5开标结束后，由采购人代表或采购代理机构依法对投标资格进行审查，资格审查不通过的，该投标无效。通过资格审查的合格供应商不足3家的，不得评标。对未通过资格审查的供应商，告知其未通过的原因。

24、评标

24.1评标工作由评标委员会进行，评标委员会由采购人代表和评审专家组成。采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。

24.2评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

a.审查、评价响应文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

b.对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正；

供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容；

c.评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；

d.确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定成交供应商；

e.向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

24.3响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

a.响应文件中开标一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

b.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

c.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

d.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价须经供应商以书面形式加盖公章或由法定代表人或其授权委托人签字确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

24.4评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
25、供应商有下列情形之一的，不得参加谈判：

a.未通过投标有效性评审或未实质性响应招标文件要求的；

b.有影响采购公正的违法、违规行为的；

c.其他不符合竞争性谈判条件的情况。

26、废标情形及投标无效情形

26.1 本采购项目出现下列情形之一的，予以废标：

a.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

b.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

c.供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

d.因重大变故，采购任务取消的。

废标后，将以终止公告的方式在“指定网站”将废标理由通知所有供应商。

26.2供应商存在下列情况之一的，其投标无效：

a.响应文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

b.不具备招标文件中规定的资格要求的；

c.响应文件出现重大偏差，未对招标文件进行实质性响应的； 

d.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

e.响应文件含有采购人不能接收的附加条件的；

f.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。  

27、二次采购

27.1项目废标后，采购人可能发布二次公告，进行二次采购。

27.2二次采购可能调整前次采购的各项规定及要求，包括采购方式、项目预算、供应商资格、付款方式、采购需求、评标办法等。供应商参与二次采购，应及时获取二次采购文件，以二次采购文件为依据，编制二次响应文件。

27.3前款所述“二次”，系指项目废标后的重新公告及采购，并不仅限于项目的第二次公告及采购。

                         （六）授予合同

28、确定成交供应商及合同的签订与争议处理

28.1a采购人授权评标委员会将排名第一的中标候选人确定为成交供应商。

28.2b采购人按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定成交供应商。

28.2采购人将在指定网址发布中标公告。

28.3中标公告发布后，采购人将向成交供应商发放中标通知书。成交供应商应按规定领取中标通知书。

28.4采购人应在中标通知书发出之日起7个工作日内与成交供应商签订合同（因供应商自身原因导致无法签订的除外）。

28.5中标供应商放弃中标、拒绝签订合同、因不可抗力不能履行合同、不按招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选供应商名单排序依次确定其他中标候选供应商为中标供应商，也可以重新招标。 

28.6投标供应商对采购过程、中标结果提出质疑，质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，合格投标供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选供应商中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新招标。 

28.7采购合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商解决不成的，提交仲裁委员会仲裁或法院裁决。

29、履约保证金

29.1成交供应商按招标文件-采购需求中规定向采购单位缴纳履约保证金。

30、中标通知书的领取

    成交供应商确定后,采购人委托代理机构向成交供应商发出中标通知书。中标通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。中标通知书发出以后，采购人改变中标结果或者成交供应商除法律约定情形外放弃中标，应当承担相应的法律责任。

31、代理费用的收取标准和方式

31.1集中采购项目：无；

31.2分散采购项目：按供应商须知前附表中规定。
                             （七）提出质疑

32、质疑

32.1提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与本项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

32.2 质疑供应商认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，向采购人、采购代理机构提出质疑。

32.3质疑材料的接受详见《供应商须知前附表》。

32.4质疑实行实名制，须内容要素齐全；应当有具体的事项及根据，不得进行虚假、恶意质疑，扰乱交易活动的正常工作秩序。

32.5 质疑供应商对招标文件、采购过程、中标结果的质疑，应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

32.6 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函包括下列内容：

a.质疑供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

b.质疑项目的名称、编号，包别号（如有）；

c.具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

d.事实依据；

e.必要的法律依据；

f.提出质疑的日期。

32.7质疑供应商可以委托代理人进行质疑。代理人提出质疑的，应当提交质疑供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

32.8质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

32.9有下列情形之一的，不予受理：

a.提起质疑的主体不是参与该采购项目活动的供应商；

b.提起质疑的时间超过规定时限的；

c.质疑材料不完整或有误的；

d.质疑事项含有主观猜测等内容且未提供有效线索、难以查证的；

e.对其他投标供应商的响应文件详细内容质疑，无法提供合法来源渠道的；

f.质疑事项已进入投诉处理、行政复议或行政诉讼程序的。

32.10经审查符合质疑条件的，自收到质疑之日起即为受理。采购人、采购代理机构将在质疑受理后 7 个工作日内作出答复或相关处理决定（需要检验、检测、鉴定、专家评审的，所需时间不计算在内），并以书面形式通知质疑人，答复的内容不得涉及商业秘密。

32.11质疑供应商在答复期满前撤回质疑的，应由法定代表人或授权代表人签字确认，采购人、采购代理机构即终止质疑处理程序。质疑供应商不得以同一理由再次提出质疑。

32.12质疑人有下列情形之一的，属于虚假、恶意质疑，将报监督管理部门予以处理。

a.捏造事实；

b.提供虚假材料；

c.以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，质疑供应商无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

                         （八） 未尽事宜

参照政府采购法律法规的规定执行。

四、采 购 需 求
（以下采购需求及评审部分由采购人提供并负责解释）

前注：

1、投标供应商应自行勘察项目现场，如供应商因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或中标后无法完工，供应商自行承担一切后果；

2、在采购活动开始前没有获准采购进口产品而开展采购活动的，视同为拒绝采购进口产品；

3、单一产品采购项目中，提供同一品牌同一型号产品的不同供应商参加同一包别下投标的，以一家供应商计算有效供应商数量。非单一产品采购项目中，提供标注核心产品为同一品牌同一型号的不同供应商参加同一包别投标的，以一家供应商计算有效供应商数量 ；

4、本项目所列推荐品牌仅为技术参数、品质档次的参照示范，不作唯一指定、不做限制性要求。投标人可选择选用所列推荐品牌，也可自行选用其他品牌，但所投产品须满足本招标文件全部技术参数、质量标准、功能要求及同等档次品质，不得低于参照品牌技术及质量水平。
（一）项目介绍：
1.项目规模：绩溪县域光储充一体化综合智慧能源项目EPCO电缆采购项目，根据招标人需求提供电力电缆等货物。

2.招标范围：绩溪县域光储充一体化综合智慧能源项目EPCO预计电缆总采购规模约800万元。拟通过公开招标方式选取一家中标人根据招标人需求提供电力电缆等货物，项目工期同“绩溪县域光储充一体化综合智慧能源项目EPCO”的施工工期。中标供应商需根据招标人需求提供电力电缆等货物，每批次货物，中标人须在接到招标人订单后20日历天内将货物送达招标人指定各个项目地点。

货物需求一览表及主要技术指标参数要求：
1、充电桩建设电缆清单
	序号
	★产品型号
	★规格（mm²）
	综合单价限价（元/m，含税）
	K值（kg/m）

	1
	ZC-YJV22-8.7/15kV
	3*300
	1057.96 
	8.19

	2
	ZC-YJV22-8.7/15kV
	3*240
	847.80 
	6.55

	3
	ZC-YJV22-8.7/15kV
	3*185
	658.20 
	4.93

	4
	ZC-YJV22-8.7/15kV
	3*150
	537.40 
	3.98

	5
	ZC-YJV22-8.7/15kV
	3*120
	444.59 
	3.19

	6
	ZC-YJV22-8.7/15kV
	3*95
	359.35 
	2.61

	7
	ZC-YJV22-8.7/15kV
	3*70
	270.77 
	1.89

	8
	ZC-YJV22-8.7/15kV
	3*50
	201.14 
	1.38

	9
	ZC-YJV22-0.6/1kV
	4*240+1*120
	1175.23 
	9.56

	10
	ZC-YJV22-0.6/1kV
	3*240+2*120
	1044.68 
	8.35

	11
	ZC-YJV22-0.6/1kV
	4*185+1*95
	900.76 
	7.44

	12
	ZC-YJV22-0.6/1kV
	3*185+2*95
	805.10 
	6.41

	13
	ZC-YJV22-0.6/1kV
	4*150+1*70
	713.99 
	5.66

	14
	ZC-YJV22-0.6/1kV
	3*150+2*70
	629.39 
	4.98

	15
	ZC-YJV22-0.6/1kV
	4*120+1*70
	594.91 
	4.89

	16
	ZC-YJV22-0.6/1kV
	3*120+2*70
	540.12 
	4.28

	17
	ZC-YJV22-0.6/1kV
	4*95+1*50
	465.04 
	3.83

	18
	ZC-YJV22-0.6/1kV
	3*95+2*50
	414.32 
	3.26

	19
	ZC-YJV22-0.6/1kV
	2*95+1*50
	261.66 
	2.04

	20
	ZC-YJV22-0.6/1kV
	4*70+1*35
	338.38 
	2.79

	21
	ZC-YJV22-0.6/1kV
	3*70+2*35
	301.62 
	2.37

	22
	ZC-YJV22-0.6/1kV
	4*50+1*25
	235.70 
	1.98

	23
	ZC-YJV22-0.6/1kV
	3*50+2*25
	211.70 
	1.66

	24
	ZC-YJV22-0.6/1kV
	4*35+1*16
	171.74 
	1.39

	25
	ZC-YJV22-0.6/1kV
	4*25+1*16
	129.75 
	1.03

	26
	ZC-YJV22-0.6/1kV
	5*16
	90.65 
	0.7

	27
	ZC-YJV22-0.6/1kV
	5*10
	58.12 
	0.41

	28
	ZC-YJV22-0.6/1kV
	3*10
	35.57 
	0.27

	29
	ZC-YJV22-0.6/1kV
	3*6
	21.98 
	0.16

	30
	ZC-RVV-300/500V
	3*4
	14.71 
	0.10

	31
	ZC-RVV-300/500V
	3*2.5
	9.48 
	0.06

	32
	ZC-RVV-300/500V
	3*1.5
	5.84 
	0.04

	33
	ZC-RVV-300/500V
	2*2.5
	6.54 
	0.04

	34
	ZC-RVV-300/500V
	2*1.5
	4.04 
	0.02


2、光伏组件及逆变器建设电缆清单

	序号
	★产品型号
	★电缆型号规格
	★电压等级
	★芯数结构
	参考载流量(A)
	适用容量范围(MW)
	主要使用部位
	综合单价限价（元/m，含税）
	K值

	1
	光伏直流电缆
	PV1-F-1×4mm²
	DC1.5kV
	单芯
	53
	1-6
	光伏组件之间串联、组件至汇流箱，备注：TUV认证，耐候/耐紫外/阻燃，最常用规格
	4.37 
	0.0356

	2
	光伏直流电缆
	PV1-F-1×6mm²
	DC1.5kV
	单芯
	70
	1-6
	大电流组件(>15A)或长距离直流布线，备注：适用于大功率组件及组串较长场景
	6.60 
	0.0534

	3
	0.4kV交流电缆
	ZRC-YJV22-1kV-5×10
	0.6/1kV
	5芯等截面
	57
	1-6
	小型逆变器输出、照明、辅助电源
	58.12 
	0.45

	4
	0.4kV交流电缆
	ZRC-YJV22-1kV-5×16
	0.6/1kV
	5芯等截面
	80
	1-6
	100kW以下小逆变器输出、配电箱
	90.65 
	0.72

	5
	0.4kV交流电缆
	ZRC-YJV22-1kV-3×35+1×16
	0.6/1kV
	3+1芯
	138
	1-3
	100~150kW逆变器输出
	133.67 
	1.188

	6
	0.4kV交流电缆
	ZRC-YJV22-1kV-3×50+1×25
	0.6/1kV
	3+1芯
	175
	1-4
	150~200kW逆变器输出
	184.04 
	1.71

	7
	0.4kV交流电缆
	ZRC-YJV22-1kV-3×70+1×35
	0.6/1kV
	3+1芯
	220
	1-5
	200~250kW逆变器输出
	262.83 
	2.376

	8
	0.4kV交流电缆
	ZRC-YJV22-1kV-3×95+1×50
	0.6/1kV
	3+1芯
	270
	1-6
	250~300kW逆变器输出
	362.24 
	3.213

	9
	0.4kV交流电缆
	ZRC-YJV22-1kV-3×120+1×70
	0.6/1kV
	3+1芯
	315
	1-6
	300~400kW逆变器输出
	465.95 
	4.05

	10
	0.4kV交流电缆
	ZRC-YJV22-1kV-3×150+1×70
	0.6/1kV
	3+1芯
	360
	1-6
	400~500kW逆变器输出
	555.23 
	4.986

	11
	0.4kV交流电缆
	ZRC-YJV22-1kV-3×185+1×95
	0.6/1kV
	3+1芯
	415
	1-6
	500~630kW逆变器输出
	702.91 
	6.147

	12
	0.4kV交流电缆
	ZRC-YJV22-1kV-3×240+1×120
	0.6/1kV
	3+1芯
	490
	2-6
	630kW~1MW逆变器输出，备注：2MW以上常用
	915.88 
	7.92

	13
	0.4kV交流电缆
	ZRC-YJV22-1kV-3×300+1×150
	0.6/1kV
	3+1芯
	560
	3-6
	1MW以上集中式逆变器输出，备注：大容量单台逆变器
	1143.95 
	9.9

	14
	0.4kV交流电缆
	ZRC-YJV22-1kV-4×16
	0.6/1kV
	4芯等截面
	80
	1-6
	三相平衡负荷、辅助配电
	72.69 
	0.576

	15
	0.4kV交流电缆
	ZRC-YJV22-1kV-4×25
	0.6/1kV
	4芯等截面
	115
	1-6
	三相平衡负荷、辅助配电
	112.20 
	0.9

	16
	1.8/3kV电力电缆
	ZRC-YJV22-1.8/3kV-3×70+1×35
	1.8/3kV
	3芯
	220
	1-5
	1.14kV逆变器输出至箱变、中压配电回路
	264.82 
	2.376

	17
	1.8/3kV电力电缆
	ZRC-YJV22-1.8/3kV-3×95+1×50
	1.8/3kV
	3芯
	270
	1-6
	1.14kV逆变器输出至箱变、中压配电回路
	365.37 
	3.213

	18
	1.8/3kV电力电缆
	ZRC-YJV22-1.8/3kV-3×120+1×70
	1.8/3kV
	3芯
	315
	1-6
	1.14kV逆变器输出至箱变、中压配电回路
	469.97 
	4.05

	19
	1.8/3kV电力电缆
	ZRC-YJV22-1.8/3kV-3×150+1×70
	1.8/3kV
	3芯
	360
	2-6
	1.14kV逆变器输出至箱变、中压配电回路
	559.81 
	4.986

	20
	1.8/3kV电力电缆
	ZRC-YJV22-1.8/3kV-3×185+1×95
	1.8/3kV
	3芯
	415
	2-6
	1.14kV逆变器输出至箱变、中压配电回路
	709.02 
	6.147

	21
	1.8/3kV电力电缆
	ZRC-YJV22-1.8/3kV-3×240+1×120
	1.8/3kV
	3芯
	490
	3-6
	1.14kV逆变器输出至箱变、中压配电回路
	925.22 
	7.92

	22
	1.8/3kV电力电缆
	ZRC-YJV22-1.8/3kV-3×300+1×150
	1.8/3kV
	3芯
	560
	4-6
	1.14kV逆变器输出至箱变、中压配电回路，备注：
	1152.08 
	9.9

	23
	10kV高压电缆
	YJV22-8.7/15kV-3×70
	8.7/15kV
	3芯
	225
	1-2
	箱变高压侧至并网柜，备注：1~2MW常用
	270.14 
	1.89

	24
	10kV高压电缆
	YJV22-8.7/15kV-3×95
	8.7/15kV
	3芯
	275
	2-3
	箱变高压侧至并网柜，备注：2MW推荐
	358.54 
	2.61

	25
	10kV高压电缆
	YJV22-8.7/15kV-3×120
	8.7/15kV
	3芯
	320
	3-4
	箱变高压侧至并网柜，备注：3MW推荐
	443.60 
	3.19

	26
	10kV高压电缆
	YJV22-8.7/15kV-3×150
	8.7/15kV
	3芯
	370
	4-5
	箱变高压侧至并网柜，备注：4MW推荐
	536.20 
	3.98

	27
	10kV高压电缆
	YJV22-8.7/15kV-3×185
	8.7/15kV
	3芯
	430
	5
	箱变高压侧至并网柜，备注：5MW推荐
	656.73 
	4.94

	28
	10kV高压电缆
	YJV22-8.7/15kV-3×240
	8.7/15kV
	3芯
	510
	5-6
	箱变高压侧至并网柜，备注：6MW推荐
	846.00 
	6.55

	29
	10kV高压电缆
	YJV22-8.7/15kV-3×300
	8.7/15kV
	3芯
	590
	6
	箱变高压侧至并网柜，备注：6MW长距离或大电流
	1055.56 
	8.01

	30
	接地电缆
	BVR-1×16mm²(黄绿)
	低压
	单芯
	—
	1-6
	组件支架接地、设备外壳接地，备注：黄绿双色，软铜芯
	17.46 
	0.145

	31
	接地电缆
	BVR-1×25mm²(黄绿)
	低压
	单芯
	—
	1-6
	汇流箱/逆变器接地、接地干线，备注：黄绿双色
	28.02 
	0.226

	32
	接地电缆
	BVR-1×35mm²(黄绿)
	低压
	单芯
	—
	1-6
	逆变器/变压器接地、接地干线，备注：黄绿双色
	38.71 
	0.317

	33
	接地电缆
	BVR-1×50mm²(黄绿)
	低压
	单芯
	—
	1-6
	变压器中性点接地、主接地网，备注：黄绿双色
	53.46 
	0.453

	34
	接地电缆
	BVR-1×70mm²(黄绿)
	低压
	单芯
	—
	3-6
	大容量主接地网、防雷接地，备注：黄绿双色
	75.73 
	0.634

	35
	接地电缆
	BVR-1×95mm²(黄绿)
	低压
	单芯
	—
	4-6
	大容量主接地网干线，备注：黄绿双色
	104.24 
	0.859

	36
	控制电缆
	KVV-450/750V-4×2.5
	450/750V
	多芯
	—
	1-6
	开关量信号、接触器控制，备注：铜芯聚氯乙烯绝缘
	12.08 
	0.36

	37
	控制电缆
	KVVP-450/750V-7×1.5
	450/750V
	多芯屏蔽
	—
	1-6
	模拟量信号、传感器信号，备注：屏蔽型，抗干扰
	15.89 
	0.378

	38
	控制电缆
	KVVP-450/750V-10×1.5
	450/750V
	多芯屏蔽
	—
	1-6
	综合监控信号、多回路控制，备注：屏蔽型
	23.76 
	0.54

	39
	通信电缆
	RVVP-2×0.75
	低压
	2芯屏蔽
	—
	1-6
	RS485通信、温湿度传感器，备注：屏蔽双绞线
	4.05 
	0.108

	40
	通信电缆
	光缆-GYTA-4B1
	—
	4芯单模
	—
	1-6
	光纤环网通信、数据上传，备注：室外铠装光缆
	1.98 
	不调价

	41
	通信电缆
	超五类网线-CAT5e
	—
	4对双绞线
	—
	1-6
	以太网通信、监控网络，备注：室内/室外型
	3.79 
	不调价


注：1.本次报价按照报价基准铜价（108000元/吨）进行报价。

2.由招标人根据项目情况下达电缆采购任务单，具体结算以实际采购量为准。

3.报价须严格按照报价单位提供的电缆全型号清单，逐项填报各型号含税单价（增值税税率13%），报价中须清晰注明产品关键技术参数，包含但不限于：导体规格、导体材质、执行标准、绝缘及护套类型、阻燃等级、电压等级等；严禁漏报、错报、变更清单型号。投标人还须在报价文件中单独说明产品生产周期、供货响应时效及完整的质保服务细则。

（三）本次采购货物中电缆实际结算单价采取与电缆主要原材料铜材质的价格进行联动结算方式。具体实施细则如下：

3.1电缆价格调整

报价基准铜价为108000元/吨。采购订单下单日货物或货物主要原材料当期信息价与报价基准铜价波动幅度在±2%以内的不作调整；价格波动幅度超过±2%以上时，对超出部分进行调整。

3.2工程材料价格调整计算方法（举例）

已确认的已完工程材料用量为M，当（∣X2-X1∣/X1）﹥2%时，则计算价格调整的材差。其中，X1为招标文件中公布的本次报价基准铜价（按照公斤计算，X1=基准价/1000），X2为合同供货单下单日当日对应的最近的交易日“上海有色网”公布的铜收盘日价（按照公斤计算， X2=当日铜价/1000）。K为每米电缆铜重量与长度的比值（kg/m），具体数值详见“货物需求一览表及主要技术指标参数要求”。

计算公式如下：当X2﹥1.02*X1时，材差P=M×（X2-1.02*X1）×K；当X2﹤0.98*X1时，材差P=M×（X2-0.98*X1）×K，材料价差含税金。

（三）投标人资格要求：

详见招标公告

（四）投标人必须提交的证明文件：
1、法人授权书
2、供应商声明函（按采购文件规定格式）

3、招标公告及采购需求中要求提供的其他证明文件。

（五）合同主要条款：
1、付款方式：本项目以单个建设项目完工情况按实结算。

1.1具体单个建设项目合同产品已经按照交货计划在规定期限内被运至交货地点完成交付确认，乙方已按照规定将【交货清单、质量检验合格证、质量保证书等】相关资料提供给甲方，同时乙方已将增值税专用发票（税率13%）提交给甲方，甲方向乙方支付该建设项目合同产品金额的60%。

1.2合同产品经安装、调试后且经甲方确认验收稳定运行满1个月后，甲方向乙方支付该建设项目合同产品金额的37%。

1.3质保期24个月结束，质保期内的技术服务已经甲方验收确认，合同设备运行稳定并满足技术规格书的规定，甲方向乙方支付该建设项目合同产品金额的3%。注：若乙方提供的质保金采用见索即付的银行保函或担保机构担保或保证保险方式，则在乙方提交质量保证担保时，甲方支付合同剩余3%价款；①如采用银行保函，银行保函应为见索即付无条件银行保函。②如采用担保机构出具的保函（担保机构担保），应为依法取得融资担保业务经营许可证的融资担保机构出具的无条件保函。
（六）报价要求：
6.1由投标人统一按取费费率报价（如88.99%，百分号前小数点后保留两位，第三位四舍五入），并以初步评审通过的投标人所报费率计算评标价、计算报价得分。

6.2实际结算单价=综合单价限价*中标费率。

6.3投标人的报价应包含所投货物、包装、运输、装货、检验验收、相关服务、税费等所有工作和应有费用。

6.4合同履行过程中，招标人根据绩溪县域光储充一体化综合智慧能源项目EPCO投资要求进行建设，如实际建设的内容与绩溪县域光储充一体化综合智慧能源项目EPCO投资要求存在偏差，中标人不得以此为由向招标人追究责任。

6.5本项目包含的产品种类和型号较多，投标人报价时，综合考虑所有铜材质电缆报价，统一只报一个费率。

6.6若投标人无正当理由（如政府发文停产等不可抗力因素）拒绝执行招标文件规定、投标文件承诺或拒绝供货，招标人将扣除其全部履约保证金，解除合同，并上报招标监督管理部门查处。
（七）技术质量要求

7.1所有报价电缆均须符合其产品类别对应的现行有效国家标准、能源行业标准；低压交流电力电缆执行GB/T12706.1-2020，光伏直流电缆PV1-F执行NB/T42073-2016，电动汽车充电柔性电缆执行GB/T33594-2025，其余配套电缆执行对应现行有效标准，所有技术指标不得低于标准最低限值。

7.2电缆导体采用99.99%高纯无氧铜；光伏直流电缆、充电桩柔性枪电缆导体采用5类/6类多股镀锡无氧软铜导体；固定敷设交流电力电缆（YJV/WDZ-YJY）导体采用2类裸无氧铜导体。严禁采用再生铜、铜包铝、铝芯导体。

7.3电缆20℃导体直流电阻、绝缘厚度、护套厚度、机械物理性能、耐候老化、抗紫外线等全部性能指标均应满足对应产品标准要求。阻燃类电缆成束阻燃等级不低于C级（执行GB/T19666-2019）；低烟无卤阻燃电缆燃烧时应满足无卤、低烟、低毒要求，烟气腐蚀性、烟密度等指标符合现行国家标准，适配光储充电站户内、户外敷设的电气安全场景。具体技术标准如下：

NB/T42073-2016《光伏发电系统用电缆》（光伏直流电缆国内行标）

GB/T12706.1-2020《额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆》

GB/T3956-2008《电缆的导体》

GB/T33594-2025《电动汽车充电用电缆》

NB/T33004-2020《电动汽车充换电设施工程施工和竣工验收规范》

GB50217-2018《电力工程电缆设计标准》

GB/T19666-2019《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》

7.4所有产品出厂时必须附带完整的出厂合格证、第三方权威机构检测报告，提供产品质量承诺，质保期不低于24个月。

7.5电缆外观无破损、标识清晰完整，传输性能稳定，具备抗氧化、抗老化特性，适配户外架空、地埋、管内敷设等多种施工场景。
（七）交货地点：绩溪县境内采购人指定地点。

（八）合同履行期限：项目工期同“绩溪县域光储充一体化综合智慧能源项目EPCO”的施工工期。中标供应商需根据招标人需求提供电力电缆等货物，每批次货物，中标人须在接到招标人订单后20日历天内将货物送达招标人指定各个项目地点。
（九）质保期：中标人必须确保整体通过采购人验收，质保期为【24】个月。
（十）其他：其他未尽事宜，双方在合同中商定。

五、评标办法
一、总 则

1、为规范评标活动，保证评标的公平、公正，维护招投标当事人的合法权益，依照政府采购相关法律、法规制定本评标办法。

2、本办法仅适用于本次采购项目的评标活动。

3、评标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则。

4、评标活动依法进行，任何单位和个人不得非法干预或者影响评标过程和结果。
5、评标活动在严格保密的情况下进行。
二、评标委员会的组建

1、评标委员会由采购人代表和评审专家组成，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二，评审专家由采购人依法通过随机抽取的方式确定。评标委员会负责评标活动，向招标人推荐中标候选人以及根据采购人的授权直接确定成交供应商。 
2、根据项目特点和评标中遇到的特殊情况，按照法律、法规的规定。

三、评审程序
1、本项目采用最低价中标法，是指响应文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的供应商推荐为中标候选人的评标方法。

2、合格供应商符合法律要求的，即评标活动正式开始。评标委员会应认真研究招标文件，至少应了解和熟悉以下内容：a.招标的目的；b. 招标项目的范围和性质；c. 招标文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款；d. 招标文件规定的评标标准、评标方法和在评标过程中考虑的相关因素。采购人代表应在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。

3、评标委员会首先对供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

4、对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

5、评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的响应文件进行投标报价的评审。

四、综合比较与评价

1、评标时，评标委员会各成员应当独立对每个供应商的响应文件进行评价。

2、评标结果按评审后最终报价由低到高顺序排列，排列顺序第一的作为本项目第一的中标候选人,以此类推。最终报价相同的，则采取随机抽取的方式确定。评标委员会须向采购单位推荐不超过3家中标候选人，并接受采购单位授权确定本项目成交供应商。

3、评标后，评标委员会应编写评标报告并签字。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，评标委员会全体成员均应在评标报告上签字。评标报告应如实记录本次评标的主要过程，全面反映评标过程中的各种不同的意见，以及其他澄清、说明、补正事项。

4、评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

五、评审细则

1、符合性审查表

	符合性审查表

	供应商：

	审查指标

	序号
	指标名称
	指标要求
	是否通过
	格式或提交资料要求

	1
	投标函
	符合招标文件要求
	
	按照规定格式

	2
	授权委托书
	符合招标文件要求
	
	按规定格式提供法定代表人参加投标的，提供身份证明扫描件

	3
	标书规范性
	符合招标文件要求：按规定格式、无严重的编排混乱、内容不全或字迹模糊辨认不清、前后矛盾情况，对评标无实质性影响的
	
	

	4
	获取招标文件方式
	根据采购公告“三、获取文件

”要求下载采购文件
	
	

	5
	标书响应情况
	付款响应、交货期响应、售后服务响应、履约保证金响应等
	
	

	6
	技术参数及其他实质性响应情况
	响应招标文件要求，所投产品满足招标文件所有必备参数和实质性要求
	
	实质性要求是指本招标文件中用带 “★”或“必须”的商务和技术要求。

	7
	投标报价
	最终投标报价未超过本项目估算采购总价
	
	超过本项目估算采购总价为无效标

	8
	其他
	提供本项目采购需求中要求提交的证明资料
	
	

	审查意见：

	评标委员会签字： 

评审时间：


注：①审查结论分为通过和未通过。对否定的审查指标，要提出充足的否定理由，并填写在符合性审查表上。供应商必须通过上述全部指标，否则投标无效。 

②所要求提供的相关证明文件，供应商应按文件规定格式制作。

六 、采购合同（采购人提供）
绩溪县域光储充一体化综合智慧能源项目EPCO电缆采购合同
甲方：

实际经营地：

法定代表人：

统一社会信用代码：
乙方：

住所地：
法定代表人：
统一社会信用代码：

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，在遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则的基础上，双方就【                  】的采购相关事宜，经协商一致，达成如下合同条款，以兹共同遵守。

第1条、合同标的（中标费率）及金额

中标费率      %；
1.1合同标的

	一、充电桩建设电缆清单

	序号
	产品型号
	规格（mm²）
	综合单价限价（元/m，含税）
	中标费率（%）
	综合单价中标价（元/m，含税）
	K值（kg/m）

	1
	ZC-YJV22-8.7/15kV
	3*300
	1057.96 
	
	
	8.19

	2
	ZC-YJV22-8.7/15kV
	3*240
	847.80 
	
	
	6.55

	3
	ZC-YJV22-8.7/15kV
	3*185
	658.20 
	
	
	4.93

	4
	ZC-YJV22-8.7/15kV
	3*150
	537.40 
	
	
	3.98

	5
	ZC-YJV22-8.7/15kV
	3*120
	444.59 
	
	
	3.19

	6
	ZC-YJV22-8.7/15kV
	3*95
	359.35 
	
	
	2.61

	7
	ZC-YJV22-8.7/15kV
	3*70
	270.77 
	
	
	1.89

	8
	ZC-YJV22-8.7/15kV
	3*50
	201.14 
	
	
	1.38

	9
	ZC-YJV22-0.6/1kV
	4*240+1*120
	1175.23 
	
	
	9.56

	10
	ZC-YJV22-0.6/1kV
	3*240+2*120
	1044.68 
	
	
	8.35

	11
	ZC-YJV22-0.6/1kV
	4*185+1*95
	900.76 
	
	
	7.44

	12
	ZC-YJV22-0.6/1kV
	3*185+2*95
	805.10 
	
	
	6.41

	13
	ZC-YJV22-0.6/1kV
	4*150+1*70
	713.99 
	
	
	5.66

	14
	ZC-YJV22-0.6/1kV
	3*150+2*70
	629.39 
	
	
	4.98

	15
	ZC-YJV22-0.6/1kV
	4*120+1*70
	594.91 
	
	
	4.89

	16
	ZC-YJV22-0.6/1kV
	3*120+2*70
	540.12 
	
	
	4.28

	17
	ZC-YJV22-0.6/1kV
	4*95+1*50
	465.04 
	
	
	3.83

	18
	ZC-YJV22-0.6/1kV
	3*95+2*50
	414.32 
	
	
	3.26

	19
	ZC-YJV22-0.6/1kV
	2*95+1*50
	261.66 
	
	
	2.04

	20
	ZC-YJV22-0.6/1kV
	4*70+1*35
	338.38 
	
	
	2.79

	21
	ZC-YJV22-0.6/1kV
	3*70+2*35
	301.62 
	
	
	2.37

	22
	ZC-YJV22-0.6/1kV
	4*50+1*25
	235.70 
	
	
	1.98

	23
	ZC-YJV22-0.6/1kV
	3*50+2*25
	211.70 
	
	
	1.66

	24
	ZC-YJV22-0.6/1kV
	4*35+1*16
	171.74 
	
	
	1.39

	25
	ZC-YJV22-0.6/1kV
	4*25+1*16
	129.75 
	
	
	1.03

	26
	ZC-YJV22-0.6/1kV
	5*16
	90.65 
	
	
	0.7

	27
	ZC-YJV22-0.6/1kV
	5*10
	58.12 
	
	
	0.41

	28
	ZC-YJV22-0.6/1kV
	3*10
	35.57 
	
	
	0.27

	29
	ZC-YJV22-0.6/1kV
	3*6
	21.98 
	
	
	0.16

	30
	ZC-RVV-300/500V
	3*4
	14.71 
	
	
	0.10

	31
	ZC-RVV-300/500V
	3*2.5
	9.48 
	
	
	0.06

	32
	ZC-RVV-300/500V
	3*1.5
	5.84 
	
	
	0.04

	33
	ZC-RVV-300/500V
	2*2.5
	6.54 
	
	
	0.04

	34
	ZC-RVV-300/500V
	2*1.5
	4.04 
	
	
	0.02

	二、光伏组件及逆变器建设电缆清单

	序号
	电缆系统
	电缆型号规格
	综合单价限价（元/m，含税）
	中标费率（%）
	综合单价中标价（元/m，含税）
	K值（kg/m）

	1
	光伏直流电缆
	PV1-F-1×4mm²
	4.37 
	
	
	0.0356

	2
	光伏直流电缆
	PV1-F-1×6mm²
	6.60 
	
	
	0.0534

	3
	0.4kV交流电缆
	ZRC-YJV22-1kV-5×10
	58.12 
	
	
	0.45

	4
	0.4kV交流电缆
	ZRC-YJV22-1kV-5×16
	90.65 
	
	
	0.72

	5
	0.4kV交流电缆
	ZRC-YJV22-1kV-3×35+1×16
	133.67 
	
	
	1.188

	6
	0.4kV交流电缆
	ZRC-YJV22-1kV-3×50+1×25
	184.04 
	
	
	1.71

	7
	0.4kV交流电缆
	ZRC-YJV22-1kV-3×70+1×35
	262.83 
	
	
	2.376

	8
	0.4kV交流电缆
	ZRC-YJV22-1kV-3×95+1×50
	362.24 
	
	
	3.213

	9
	0.4kV交流电缆
	ZRC-YJV22-1kV-3×120+1×70
	465.95 
	
	
	4.05

	10
	0.4kV交流电缆
	ZRC-YJV22-1kV-3×150+1×70
	555.23 
	
	
	4.986

	11
	0.4kV交流电缆
	ZRC-YJV22-1kV-3×185+1×95
	702.91 
	
	
	6.147

	12
	0.4kV交流电缆
	ZRC-YJV22-1kV-3×240+1×120
	915.88 
	
	
	7.92

	13
	0.4kV交流电缆
	ZRC-YJV22-1kV-3×300+1×150
	1143.95 
	
	
	9.9

	14
	0.4kV交流电缆
	ZRC-YJV22-1kV-4×16
	72.69 
	
	
	0.576

	15
	0.4kV交流电缆
	ZRC-YJV22-1kV-4×25
	112.20 
	
	
	0.9

	16
	1.8/3kV电力电缆
	ZRC-YJV22-1.8/3kV-3×70+1×35
	264.82 
	
	
	2.376

	17
	1.8/3kV电力电缆
	ZRC-YJV22-1.8/3kV-3×95+1×50
	365.37 
	
	
	3.213

	18
	1.8/3kV电力电缆
	ZRC-YJV22-1.8/3kV-3×120+1×70
	469.97 
	
	
	4.05

	19
	1.8/3kV电力电缆
	ZRC-YJV22-1.8/3kV-3×150+1×70
	559.81 
	
	
	4.986

	20
	1.8/3kV电力电缆
	ZRC-YJV22-1.8/3kV-3×185+1×95
	709.02 
	
	
	6.147

	21
	1.8/3kV电力电缆
	ZRC-YJV22-1.8/3kV-3×240+1×120
	925.22 
	
	
	7.92

	22
	1.8/3kV电力电缆
	ZRC-YJV22-1.8/3kV-3×300+1×150
	1152.08 
	
	
	9.9

	23
	10kV高压电缆
	YJV22-8.7/15kV-3×70
	270.14 
	
	
	1.89

	24
	10kV高压电缆
	YJV22-8.7/15kV-3×95
	358.54 
	
	
	2.61

	25
	10kV高压电缆
	YJV22-8.7/15kV-3×120
	443.60 
	
	
	3.19

	26
	10kV高压电缆
	YJV22-8.7/15kV-3×150
	536.20 
	
	
	3.98

	27
	10kV高压电缆
	YJV22-8.7/15kV-3×185
	656.73 
	
	
	4.94

	28
	10kV高压电缆
	YJV22-8.7/15kV-3×240
	846.00 
	
	
	6.55

	29
	10kV高压电缆
	YJV22-8.7/15kV-3×300
	1055.56 
	
	
	8.01

	30
	接地电缆
	BVR-1×16mm²(黄绿)
	17.46 
	
	
	0.145

	31
	接地电缆
	BVR-1×25mm²(黄绿)
	28.02 
	
	
	0.226

	32
	接地电缆
	BVR-1×35mm²(黄绿)
	38.71 
	
	
	0.317

	33
	接地电缆
	BVR-1×50mm²(黄绿)
	53.46 
	
	
	0.453

	34
	接地电缆
	BVR-1×70mm²(黄绿)
	75.73 
	
	
	0.634

	35
	接地电缆
	BVR-1×95mm²(黄绿)
	104.24 
	
	
	0.859

	36
	控制电缆
	KVV-450/750V-4×2.5
	12.08 
	
	
	0.36

	37
	控制电缆
	KVVP-450/750V-7×1.5
	15.89 
	
	
	0.378

	38
	控制电缆
	KVVP-450/750V-10×1.5
	23.76 
	
	
	0.54

	39
	通信电缆
	RVVP-2×0.75
	4.05 
	
	
	0.108

	40
	通信电缆
	光缆-GYTA-4B1
	1.98 
	
	
	不调价

	41
	通信电缆
	超五类网线-CAT5e
	3.79 
	
	
	不调价


注：1.本次报价按照报价基准铜价（108000元/吨）进行报价。

2.由招标人根据项目情况下达电缆采购任务单，具体结算以实际采购量为准。

3.报价须严格按照报价单位提供的电缆全型号清单，逐项填报各型号含税单价（增值税税率13%），报价中须清晰注明产品关键技术参数，包含但不限于：导体规格、导体材质、执行标准、绝缘及护套类型、阻燃等级、电压等级等；严禁漏报、错报、变更清单型号。投标人还须在报价文件中单独说明产品生产周期、供货响应时效及完整的质保服务细则。
1.2合同金额

本合同为单价合同（可调价），产品单价为含税价格，包括但不限于产品成本、产品资料的费用、税费、保险、运输、储存、包装、损耗、维修、搬运、交付、调试、培训费用、管理费和利润、技术服务费用，合同没有列明但系为实现合同目的所必需工作和服务的费用及合同中明确说明由乙方承担的成本与费用等。合同按实际供货数量乘以单价据实结算。乙方确认，乙方在签署合同前已经获得了与本合同有关的所有信息并已充分考虑了因履行本合同可能超出履约成本和费用等因素，合同总价涵盖了乙方关于本合同项下义务履行方面的所有事项，并承担可能影响其实施和完成本合同项下应有义务的风险。

按甲方订单通知及实际到货验收合格的数量据实结算。成交综合单价为签订合同相应规格的综合单价（含税），如在合同执行期间国家税率发生调整，则以不含税综合单价不变为依据，按照国家税率重新计算合同含税综合单价（税率以下单日国家税率为准）。

合同履行过程中。如实际建设的项目数量和甲方绩溪县域光储充一体化综合智慧能源项目EPCO投资建设计划存在偏差，以致实际货物结算金额与预算金额存在较大偏差，乙方不得以此为由向甲方追究责任。本次采购货物中电缆实际结算单价采取与电缆主要原材料铜的价格进行联动结算方式。具体实施细则如下：

（一）电缆价格调整

报价基准铜价为      元/吨。采购订单下单日货物或货物主要原材料当期信息价与基准铜价波动幅度在±2%以内的不作调整；价格波动幅度超过±2%以上时，对超出部分进行调整。

（二）工程材料价格调整计算方法（举例）

已确认的已完工程材料用量为M，当（∣X2-X1∣/X1）﹥2%时，则计算价格调整的材差。其中，X1为招标文件中公布的本次报价基准铜价（按照公斤计算，X1=基准价/1000），X2为合同供货单下单日当日对应的最近的交易日“上海有色网”公布的铜收盘日价（按照公斤计算， X2=当日铜价/1000）。K为每米电缆铜重量与长度的比值（kg/m），具体数值详见“货物需求一览表及主要技术指标参数要求”。

计算公式如下：当X2﹥1.02*X1时，材差P=M×（X2-1.02*X1）×K；当X2﹤0.98*X1时，材差P=M×（X2-0.98*X1）×K，材料价差含税金。
第2条、付款方式
本项目以单个建设项目完工情况按实结算。

2.1具体单个建设项目合同产品已经按照交货计划在规定期限内被运至交货地点完成交付确认，乙方已按照规定将【交货清单、质量检验合格证、质量保证书等】相关资料提供给甲方，同时乙方已将增值税专用发票（税率13%）提交给甲方，甲方向乙方支付该建设项目合同产品金额的60%。

2.2合同产品经安装、调试后且经甲方确认验收稳定运行满1个月后，甲方向乙方支付该建设项目合同产品金额的37%。

2.3质保期24个月结束，质保期内的技术服务已经甲方验收确认，合同设备运行稳定并满足技术规格书的规定，甲方向乙方支付该建设项目合同产品金额的3%。注：若乙方提供的质保金采用见索即付的银行保函或担保机构担保或保证保险方式，则在乙方提交质量保证担保时，甲方支付合同剩余3%价款；①如采用银行保函，银行保函应为见索即付无条件银行保函。②如采用担保机构出具的保函（担保机构担保），应为依法取得融资担保业务经营许可证的融资担保机构出具的无条件保函。

第3条、交付
乙方收到甲方生产通知后，20个日历天内送货至现场。
3.1交货计划是指甲方向乙方提供的交付合同产品的安排，包括合同产品的交付时间、地点、数量的安排或修改。甲方有权对交货计划不时进行修改，最新修改的交货计划具有优先效力。验收时间以合同设备（含配套设备及技术资料）最终验收测试完毕后签发的书面凭证的日期为准。

交货地点：【具体以甲方发出的供货指令中要求的地址为准】。

3.2乙方应当按照约定条件交付合同产品，并提供合同产品的相关资料，包括但不限于【交货清单、质量检验合格证、质量保证书及供电验收的所有资料】，乙方交付的产品资料应当完整、正确、整洁、书写明确、质量完好，符合行业标准和惯例，并能满足甲方正常使用与维护产品之需要。

第4条、运输和包装
4.1合同产品运送至甲方指定交货地点和指定收货人之前的运输由乙方负责，相关的运输、装卸、保险、保管、毁损等风险和费用由乙方承担。

4.2乙方应当根据合同产品本身的特性、气候、运输和储存条件选择合适的包装方式进行包装，包装应能够适应气候变化并且严格防潮、防雨、防锈和防止震荡等。如果因包装不当造成的合同产品损坏或使甲方承担了额外的费用，或者因为包装不当而造成合同产品破损或其他瑕疵（包括但不限于不达标、锈蚀、发霉等），乙方应当承担违约责任并负责对甲方遭受的经济损失进行赔偿。

4.3乙方应在包装上标识的内容包括：【合同号、收货方名称、目的地、箱号、内件品名、数量、重量、规格、注意事项等】。

第5条、检验和验收
5.1.1乙方和甲方授权代表应在合同设备到达交货地点后进行开箱检查。此项检查将确定：数量、外观包装、合格证书、技术文件和资料等。如果在开箱检查中发现任何遗漏、缺项及其他异常情况，除双方已达成一致外，乙方应自担费用将遗漏、缺项及其他异常情况在甲方规定时间内处理完毕。甲方提前通知乙方到场参加验收，但乙方未到场参加验收的，视同乙方认可甲方的开箱验收意见。

5.1.2在完成开箱检查后，甲方和乙方授权代表共同签字并对完成开箱检查进行确认，此阶段的确认仅为外观、数量等确认，不对该设备质量及与质量有关的事项予以确认。

5.2最终验收测试

5.2.1设备安装调试完成后，甲方将进行最终验收，乙方应当派人参加和协助验收。乙方应向甲方提供技术服务，如果出现任何问题，乙方应负责及时、正确解决。乙方还应向甲方提交详细报告以说明在上述期间所发生的问题、致使发生问题的根本原因及解决方案等。

5.2.2甲方应按本合同及附件的技术要求进行最终验收测试。经最终验收测试确认如下事项：（1）合同设备满足规定的技术规格；（2）合同设备能够连续稳定运行至少持续1个月；（3）乙方已严格按照本合同及其附件的要求将合同设备（包括但不限于软件及硬件）、已购备件、工具、技术服务、技术资料等完整、准确地交付给甲方。上述事项确认后，甲方将向乙方签发最终验收证明以表示其对合同设备的全部或部分的接受。

5.2.3验收不合格的，乙方应在2日内按照甲方要求无条件地及时采取调换/修理或其他补救措施以使产品达到合格标准并再次验收，由此产生所有费用由乙方承担。

5.3乙方交付的产品必须符合：

5.3.1乙方提供所有货物必须是全新的、未使用过的合格货物。符合现行国家、行业及地方的技术要求及验收规范，并满足甲方的技术参数要求。进口的货物须是具有合法的进口手续和途径，并通过了中华人民共和国商检部门检验的现货。乙方应保证，甲方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其他知识产权的起诉。

5.3.2设备的品牌、型号、规格、主要技术指标、质保期等均应详细明确，产品及其附件的铭牌、使用指南、警告指示等应以中文或英文或通用符号表示，且能准确无误反映产品信息。

5.3.3产品出具型式试验报告或委托试验报告。

5.3.4根据甲方要求乙方配送至指定地点。

5.3.5开箱检查与最终验收测试时，如果产品不符合约定，甲方有权拒绝接收产品，乙方负担因退货而发生的一切损失和费用。最终验收证明的签署不使甲方丧失因质量问题而向乙方索赔和求偿的权利，同时不免除乙方对于产品质量缺陷或瑕疵负有的相应担保责任。设备质量终身责任制，若后期任何时间段或设备报废时发现电缆为非铜芯电缆，则按照本约定，乙方需赔偿甲方此项目设备款50%作为赔偿；若造成甲方其他损失的甲方有权继续追责。

第6条、售后服务
6.1根据本合同条款，乙方对合同产品向甲方提供的质保期为【24】个月，自合同产品最终验收合格之日起计算。

6.2乙方应向甲方提供与本合同供应的产品有关的技术服务，乙方有义务根据甲方需求为甲方人员进行技术培训。如果产品出现任何问题，乙方应负责及时、正确解决，乙方还应向甲方提交详细报告以说明在上述期间所发生的问题、致使发生问题的根本原因及解决方案等。

6.3在甲方认为必要时，乙方需派代表到现场进行技术服务，指导甲方按乙方的技术资料和技术要求进行存储、安装、运行和维修及抢修，并负责解决合同设备在安装、调试、运行、维修中发现的制造质量及性能等有关问题。乙方派到现场服务的技术人员不符合要求者，甲方有权提出更换，乙方应根据现场需要重新选派甲方认可的技术服务人员。

6.4质保期内，乙方对产品运行过程中出现的故障应在接到甲方通知后【24】小时内指派专业技术人员进行排除，对出现故障的部件、元件或零件免费进行修理或更换，否则视为违约。

6.5质保期内，对质保范围内的质保服务所发生的全部费用，均由乙方承担。乙方拒绝承担质保责任或其他理由未及时承担质保责任的，甲方有权采用其他渠道或方式对产品进行维修、更换，由此产生的费用由乙方承担。如经维修、更换仍无法消除该缺陷，甲方有权要求退货，乙方应承担违约责任并赔偿甲方因产品存在缺陷遭受的全部损失。

6.6质保期满后，乙方应持续对合同产品使用期间出现的故障提供维修服务。对维修所需费用，乙方仅应收取合理的成本费用。

6.7乙方根据本条应承担的全部质保和/或赔偿费用，乙方认可甲方有权在质保金中予以直接扣除，不足部分，甲方有权继续追索。

第7条、履约担保
7.1本项目要求提交履约保证金。

7.2履约保证金的金额：20000元。

7.3履约保证金的形式：银行转账或银行电汇或银行保函或担保机构担保或保证保险。。

注：以上各类机构出具的以担保函、保证保险承担责任的方式均须满足无条件见索即付条件。以担保函、保证保险形式缴纳履约保证金的，受益人和收取单位须为采购人。

7.4缴纳时间：合同签订前。

7.5退还条件：成交供应商全面履行合同义务，项目验收合格后5个工作日内，采购人无息退还履约保证金。如果成交供应商未能按合同约定全面履行义务，采购人有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响采购人要求成交供应商承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

7.6不予退还情形：

7.6.1、擅自变更、中止、终止合同或拒绝履行合同义务；

7.6.2、转包、违法分包；

7.6.3、货物质量、数量、技术标准严重不符且拒不整改；

7.6.4、严重逾期履约导致合同目的不能实现；

7.6.5、 提供虚假材料、假冒伪劣产品或存在其他严重违约 / 违法行为。履约保证金不足以弥补损失的，采购人有权继续追偿。
第8条、乙方保证和承诺

8.1乙方保证合同产品是原厂近6个月内生产的全新未使用的合格产品，产品原材料须是全新的未使用过的，不得为修理品；合同产品在设计上、工艺上、材质上均没有瑕疵，采用的是可确保系统良好运转的先进的成熟技术，且适于商业销售并符合合同目的；合同产品之品质要求应不低于合同约定质量要求、合同产品所在行业之技术标准和国家标准；合同设备、合同设备资料、技术资料、技术服务符合合同设备的使用及维护目的，合同设备能充分、完整地实现其正常功能。

乙方应保证产品的品牌、型号、规格、主要技术指标、质保期等均应详细明确，产品及其附件的铭牌、使用指南、警告指示等应以中文或英文或通用符号表示，且能准确无误反映产品信息。合同产品应具有国家认可的产品检验检测机构（如开普国家实验室或上海电器设备检测所有限公司、中检南方等具有CNAS和CMA认证资质的第三方机构）出具的型式试验报告。合同产品应满足电缆技术规格及要求、技术质量要求，详见附件一。

8.2乙方保证交付的产品必须符合现行国家、行业及地方的技术要求及验收规范，并满足见附件一《电缆技术规格及要求》。

8.3乙方保证，产品交付前，乙方对其产品享有完整的所有权，且产品上不存在任何留置权、索赔、债务及其它任何权利负担，亦未侵犯任何第三方的权利。甲方购买合同产品后能够获得完整的无瑕疵的所有权，第三方不会向甲方主张任何权利。

8.4乙方保证提供的技术资料完整、清晰、准确，满足合同设备的交付、安装调试、运行、维保、培训、技术服务的相关要求，符合本合同的目的。乙方保证按时派遣符合资质要求的技术人员，以提供专业、准确并有效的技术服务及培训。

8.5乙方持续地、不可撤销地向甲方承诺：上述保证及在本合同及附件中的乙方的义务，不因甲方的任何建议或指示、认证、签收、验货、接受、付款或合同终止等行为而减轻或免除。如乙方违反前述任何声明及保证或做出任何不实陈述及保证的，乙方应被视为违约且应承担违约责任。

第9条、违约责任

9.1乙方收到甲方生产通知后，20个日历天内送货至现场。乙方每迟延一日交货，应当向甲方支付合同产品金额的【0.5%】作为违约金。乙方延迟交货超过【10】日时，或者经甲方催告后仍未在催告期内交付货物的，甲方有权取消部分或全部迟延产品的交易，并要求乙方承担甲方的直接与间接损失。乙方支付逾期交货的违约金后，不免除乙方继续完成交货的义务。就乙方迟延交付的部分产品，甲方要求乙方继续履行交货义务的，乙方应尽最大努力以确保尽快到货，并承担为加快交货进度而形成的所有费用；甲方有权从第三方获得乙方迟延交付的产品，因此发生的相关费用由乙方承担。

9.2乙方迟延安装调试产品，除非由于不可抗力或者甲方过错导致，每迟延一日，应当向甲方支付合同产品金额的【0.5%】作为违约金，甲方有权采用其他渠道或方式安装调试产品，因此发生的相关费用由乙方承担。乙方延迟安装调试超过【10】日时，甲方有权解除合同，或者立即取消部分或全部迟延安装调试产品的交易，并要求乙方承担甲方的直接与间接损失。

9.3乙方交付的产品存在质量问题、验收不合格，并且在【7】日内未采取补救措施或采取补救措施后仍未使产品达到合格标准，甲方有权解除合同，乙方应支付合同总价的【10%】作为违约金。

9.4乙方承担因迟延交付产品、迟延安装调试产品及产品交付不合格造成的甲方所有费用、损失、损害，包括甲方应向其客户或合同对方支付的违约金、损害与损失以及补偿甲方从第三方处获得迟延交付、迟延安装调试及交付不合格产品所额外支付的所有费用（包括产品价格差价、为尽快安排到货所发生运输费用等）。
9.5合同签订后，乙方因自身原因要求终止或解除合同，应当向甲方支付合同总价的【10%】作为违约金。

9.6乙方未按照约定及时提供符合要求的合同产品相关资料的，经甲方催告后仍未交付资料或者交付的资料仍不符合要求，乙方应当向甲方支付合同总价的【10%】作为违约金。

9.7乙方未按照约定及时提供售后服务的，每延误一日，应当向甲方支付合同总价的【0.1%】作为违约金。乙方未按照约定及时提供售后服务超过【10】日时，或者经甲方催告后仍未在催告期内及时提供售后服务的，甲方有权向第三方购买同类服务，因此发生的相关费用由乙方承担。

9.8乙方违反保密条款、所有权及知识产权保证和承诺时，应当向甲方支付合同总价的【10%】作为违约金。

9.9合同产品造成人身损害、财产损失或因乙方行为导致甲方对第三方承担责任的情形，乙方应当承担全部费用及相应法律责任，并赔偿甲方费用和损失。

9.10乙方虽已交付设备，但因与设备相关的报告、合格证书、技术资料等未一起交付，致使该设备在向政府及监管机构无法备案、验收、批准或进行备案、验收、批准时无法通过的，除承担退还甲方所支付的款项外，还应承担合同总价的【10%】作为违约金。

9.11乙方未履行本合同约定的其他附随义务的，应向甲方支付合同总价的【10%】作为违约金。

9.12因乙方违约，在甲方主张权利过程中所产生的全部费用包括但不限于诉讼费用、律师代理费、保全担保费、鉴定评估费、公告费、差旅费等概由乙方承担。

第10条、保密
10.1保密信息指一方（披露方）向另一方（接受方）提供的一切口头、书面、有形及/或无形的信息，其内容包括但不限于：专有技术、商业秘密、独占性资料、财务报告、客户名录、市场竞争信息、商务模式信息、开发信息、图表和其他技术、业务、营销或计划等事宜。

10.2除非法律法规、政府机关另行强制要求或披露方事先书面同意，接受方不得以任何方式及/或任何实现本项目以外的其他目的擅自使用披露方保密信息及保密信息载体，或将该等保密信息揭示、公布、披露给任何第三方，或许可任何第三方使用。

10.3披露方的保密信息无论其附着形式或载体，接受方都应尽严密注意义务以维持上述信息的保密性。接受方对披露方保密信息的保护程度应不低于其对属于自己的商业秘密的保护程度，但无论如何，该等注意义务都不应低于合理的限度。如果发生披露方保密信息丢失或未授权的泄露时，接收方应立即通知披露方，并立即采取合理的补救措施。

10.4披露方保密信息的所有权利包括但不限于所有权和使用权属于披露方，接受方不得注册基于保密信息所产生的任何知识产权，包括但不限于商标权、版权、专利权等。本条款在任何情况下都不得解释为披露方向接受方授予了任何与

保密信息相关的知识产权许可或在披露方与接受方之间形成任何代理、雇佣关系。

10.5除披露方书面同意提前免除接受方保密义务外，接受方的保密义务自收到保密信息之日起延续【2】个月。此义务及于接受方的继承人、继任人和代理人。

10.6若一方违反保密义务，非违约方有权要求违约方赔偿其直接经济损失，损失金额难以确定的，按照合同产品金额的【10%】计算。但是，就保密义务的违反，本协议任何一方均不承担对方任何间接的、偶然的、惩罚性的、特殊的损害赔偿责任，包括利益损失、商业机会损失、利润损失、罚款、罚金等，无论该等损失在合同签订时是否可以被违约方所预见。

第11条、不可抗力
11.1发生不可抗力事件，一方在本合同项下受不可抗力影响的义务在不可抗力造成的延误期间自动中止，其履行期限应自动延长，延长期间为中止的期间，该方无须为此承担违约责任。如果发生不可抗力事件，致使不能实现合同目的的，双方均可以解除合同，双方均不需向对方承担违约责任。

11.2提出受不可抗力影响的一方应及时书面通知对方，并且在随后的【3】日内向对方提供不可抗力发生和持续期间的充分证据。提出受不可抗力影响的一方，还应尽一切合理努力排除不可抗力对履行合同造成的影响。

11.3发生不可抗力的，双方应立即进行磋商，寻求合理的解决方案，并且要尽一切合理努力将不可抗力造成的损失降低到最低程度，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。不可抗力引起的后果及造成的损失由双方按照法律规定各自承担。

11.4因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

第12条、知识产权
12.1知识产权是指与合同设备相关的过去有效的、现行有效的或即将产生的知识产权，包括但不限于发明专利、商标、著作权、实用新型、外观设计、商业秘密、其他知识产权以及相关申请的权利。

12.2乙方保证，使用、销售、许诺销售、进口、出口合同产品不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或其他知识产权，产品包含的全部专利、商标及其它知识产权均为乙方合法拥有或已获得第三方的有效授权。乙方保证不存在任何悬而未决的或潜在的关于合同产品可能侵犯第三方知识产权的诉讼、警示通知或纠纷程序。

12.3乙方保证，合同产品交付后正版化查询结果应为甲方或显示甲方为合同产品涉及知识产权的合法使用者。如果第三方以合同产品或其部件或乙方的生产流程、生产工艺直接或间接地侵犯第三人知识产权为由提起诉讼、仲裁或其他索赔的，乙方应当自担费用为甲方进行抗辩，并负责赔偿因此导致甲方的一切损失及费用，包括并不限于诉讼费用、合理的律师费用、损害赔偿等。

12.4如果合同产品在任何程序中被认定侵犯知识产权，或者使用、销售、许诺销售、进口或出口合同产品被禁止，乙方应当自担费用立即为甲方获得相关权利使得甲方能够继续合法使用和销售合同产品；或用具有同等功能和效果的其他非侵权产品替代该合同产品；或立即退还合同产品的价款。在这种情况下，甲方因退还合同产品产生的费用由乙方承担，乙方应赔偿甲方遭受的全部损失。

12.5本条款所规定的义务的有效期自本合同生效之日起直至双方采用书面协议终止之日止。

第13条、法律适用和争议解决

13.1本合同适用中华人民共和国（不含香港特别行政区、澳门特别行政区和中国台湾地区）法律。

13.2甲、乙双方由于本合同或本合同相关事项发生的争议，应由双方友好协商解决，不能协商解决的，向【甲方所在地】人民法院提起诉讼。

13.3如果发生诉讼，双方均不得暂停、拒绝或延迟履行本合同中不受诉讼影响的其他合同义务。

第14条、通知和送达
14.1甲方办公地址：                
联系人：             电话：        邮箱：         
14.2乙方办公地址：                
联系人：             电话：        邮箱：         
14.3本合同双方一致约定，任何一方依据本合同约定或法律规定向其他各方进行书面通知时，可采用邮寄方式，也可采用邮箱地址进行电子邮件通知。邮件按照本协议约定地址寄出或电子邮件发出视为通知方已经履行完毕通知义务，被通知方不得以未收到邮件抗辩。

14.4一方变更联系方式或联系人的，应当提前3日内以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

第15条、合同组成和有效期
15.1本合同项下的附件（如有）是本合同不可分割的一部分，本合同、附件共同组成了双方就本合同标的达成的一致意见。如果合同设备以招标方式采购的，招标文件、投标文件、澄清函、中标通知书及其他乙方在招投标过程中向甲方作出的承诺均构成本合同的组成部分。如果上述文件存在冲突的，应按照本合同正文条款效力优先的原则进行解释。

15.2本合同一式【陆】份，甲方【叁】份，乙方【叁】份，具有同等法律效力。本合同自双方法定代表人或授权代理人签字盖章之日起生效，至双方权利义务履行完毕为止。

15.3合同生效后，双方对合同内容的变更或补充应采取书面形式，书面补充合同与本合同具有同等法律效力。

第16条、其他条款
16.1未经甲方书面同意，乙方不得将本合同及附件项下的权利和义务部分或全部转让给第三方。

16.2如果本合同及附件项下的任何条款被有权机关判定为无效或不具可执行性，并不影响本合同及附件其他条款的有效性和可执行性，除非前述无效或不可执行性实质影响了双方的权利义务。

16.3双方一致确认，并不因本合同之签署而成立授权许可关系、合作经营关系、合伙或代理关系，也不存在会使双方确立前述关系的其他事实。

16.4合同一方没有行使或怠于行使其在本合同项下的权利的，不得被视为放弃该项权利。放弃任何一项权利不得被视为放弃任何其他权利。合同一方放弃任何权利的声明必须以书面形式通知。

合同附件清单

附件1：《电缆技术规格及要求》

附件2：《K值单》
（本页无正文，为签署页）
甲方（盖章）：              乙方（盖章）：
法定代表人                 法定代表人
或授权代理人：             或授权代理人：
地址：                     地址：
联系方式：                 联系方式：
电子邮箱：                 电子邮箱：
经办人：                   经办人：
开户名：                   开户名：
开户银行：                 开户银行：
银行账号：                 银行账号：
税号：                     税号：
日期：年月日               日期：年月日

附件一：

《电缆技术规格及要求》

一、总则 

1.说明

本技术规格及要求提供的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应保证提供符合本技术规格及要求和有关标准的优质产品及服务。

2.所遵循的标准和质量保证

2.1 乙方提供的所有货物，其制造商应有完善的质量检测手段和质量保证体系，产品须符合国家标准。

2.2 乙方提供的所有技术文件中的技术指标除非在技术规格中另作规定外，均应符合相应的国家标准。

2.3 乙方所提供货物的设计、制造、产品性能、材料的选择和材料的检验及产品的测试等，都应按国内外公认的现行标准和相应的技术规范执行。而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发行的标准和技术规范。

2.4 乙方应遵守有关地方性法规、规定、法令和规则的有关要求。

3.技术文件要求

3.1 乙方必须提供货物的详细技术资料。乙方提交的技术文件及产品样本必须是“原件”而不是“复制件”，并且所提供的产品样本必须同货物相一致，其中包括货物的主要性能、技术参数、结构特点、适用范围等，所提供的参考资料应尽可能全面详细。

3.2 乙方所提供货物应符合相应的国家标准或原厂家最新颁布的相应的正式标准。

3.3 所有货物如有变更，由乙方提供技术核定单，经甲方审核确认。

二、技术质量要求

2.1电缆均须符合其产品类别对应的现行有效国家标准、能源行业标准；低压交流电力电缆执行GB/T12706.1-2020，光伏直流电缆PV1-F执行NB/T42073-2016，电动汽车充电柔性电缆执行GB/T33594-2025，其余配套电缆执行对应现行有效标准，所有技术指标不得低于标准最低限值。

2.2电缆导体采用99.99%高纯无氧铜；光伏直流电缆、充电桩柔性枪电缆导体采用5类/6类多股镀锡无氧软铜导体；固定敷设交流电力电缆（YJV/WDZ-YJY）导体采用2类裸无氧铜导体。严禁采用再生铜、铜包铝、铝芯导体。

2.3电缆20℃导体直流电阻、绝缘厚度、护套厚度、机械物理性能、耐候老化、抗紫外线等全部性能指标均应满足对应产品标准要求。阻燃类电缆成束阻燃等级不低于C级（执行GB/T19666-2019）；低烟无卤阻燃电缆燃烧时应满足无卤、低烟、低毒要求，烟气腐蚀性、烟密度等指标符合现行国家标准，适配光储充电站户内、户外敷设的电气安全场景。具体技术标准如下：

NB/T42073-2016《光伏发电系统用电缆》（光伏直流电缆国内行标）

GB/T12706.1-2020《额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆》

GB/T3956-2008《电缆的导体》

GB/T33594-2025《电动汽车充电用电缆》

NB/T33004-2020《电动汽车充换电设施工程施工和竣工验收规范》

GB50217-2018《电力工程电缆设计标准》

GB/T19666-2019《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》

2.4所有产品出厂时必须附带完整的出厂合格证、第三方权威机构检测报告，提供产品质量承诺，质保期不低于24个月。

2.5电缆外观无破损、标识清晰完整，传输性能稳定，具备抗氧化、抗老化特性，适配户外架空、地埋、管内敷设等多种施工场景。
三、包装与储运要求 

1.包装与保护

乙方应确保所提供的货物在装、卸、运输和储存过程中有足够的包装保护，防止货物受潮、生锈、被腐蚀、受到冲撞以及其他不可预见的损坏。

2.货物的包装

货物的包装应为生产厂商出厂时的原包装，必要时拆封验收。

3.货物装箱清单及文件

货物包装箱内必须附有详细的装箱清单，主件、附件、各种备品、备件，以及消耗品须有清楚的与装箱单相对应的名称和编号。

四、验收 

1.合同货物到现场后，乙方向甲方提出验收申请后，由甲方、监理方、乙方共同组成验收工作组进行初步验收，按合同要求对所提供货物数量、质量和相关单证进行验收，货物初步验收合格后，须经甲方、监理方、乙方在验收单上签字认可生效。

2.安装完毕后，由甲方、监理方、乙方共同组成验收工作组进行验收，按有关部门对项目的各项批文、国家和省关于建设项目竣工验收的有关规定、施工图及有关说明、国家施工及验收规范和质量检验评定标准，以及招标文件及合同要求对所提供货物数量、质量、性能和安装进行验收，验收合格后，须经甲方、监理方、乙方在验收单上共同签字认可生效后，验收工作完成。

3.乙方提出申请检定及验收后，由于甲方的原因不能及时进行的，自甲方收到验收申请之日起一个月后，即可作为通过检定及验收合格处理。

五、技术支持和服务 

乙方须依照合同要求，派遣有经验的技术人员到甲方现场实施技术服务。

1.计划

在合同生效后的 30 天内，乙方应向甲方提供一份详尽的“工作计划表”，该进度表应含：交货时间，调试计划和时间，对甲方人员的培训计划等，并在“工作计划表”中说明甲方应具备的安装条件。

2.现场培训：乙方技术人员应对甲方技术人员进行现场培训和专门培训相结合，向甲方讲授说明货物的安装、操作、保养和应该注意的事项，使甲方能够尽快地熟悉货物的性能和使用。

3.质保期的确定

3.1 质保期的约定按本招标文件第四章合同中规定执行。 

3.2 由于甲方或甲方原因，货物不能及时安装的，质保期自乙方货物起运日期开始计算质保期时间延长半年。

4.质保期内的服务

4.1 零、部件更换由于零、部件质量问题造成的零、部件损坏，乙方将提供现场服务，免费维修更换损坏的零、部件。由于甲方人为原因造成的零、部件损坏，乙方有义务对损坏零、部件作有偿的维修更换。更换后的新产品质保期自更换之日起也须达到质保期约定的时间，方为质保期满。 

5.质保期外的服务

5.1 乙方应继续对甲方使用过程中的货物损坏进行售后服务。

5.2 服务是有偿服务，但乙方应以低于市场价的优惠价格收取相应费用。

5.3 热线服务

乙方应提供一条热线电话以保证甲方及时要求服务。

5.4 备件服务

乙方应具备充分的备品、配件、可及时向甲方提供技术服务和备件服务。

七、响应文件格式
绩溪县域光储充一体化综合智慧能源项目EPCO电缆采购项目
响  应  文  件
供应商：                                

项目编号（包号）：                         

      年    月    日

                         （一）供应商综合情况简介

(供应商可自行制作格式)

（二）开标一览表

	项 目 名 称
	

	供应商全称
	

	投标范围
	第  包（项目不分包时可写整包或不填写）

	最终投标报价

（人民币元）
	投标费率：          %

	备注
	最终投标报价为含税价。



供应商公章：                                           

备注：
1、此表用于开标会报价之用。

2、表中最终投标报价即为优惠后报价，并作为评审及定标依据。任何有选择或有条件的最终投标报价，或者表中某一包别填写多个报价，均为无效报价。
 （三）投标函

致：                  （采购人）

根据贵方的招标邀请书或采购公告，我方兹宣布同意如下： 

1、按招标文件规定提供交付的货物（包括安装调试等工作）的最终投标报价见开标一览表，如我公司中标，我公司承诺愿意按招标文件规定缴纳履约保证金。 

2、我方根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的日期内完成供货、安装及服务，并通过买方验收。 

3、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件的答疑、澄清、变更或补充（如有），参考资料及有关附件，我方正式认可并遵守本次招标文件，并对招标文件各项条款、规定及要求均无异议。 

4、我方同意从招标文件规定的开标日期起遵循本招标文件，并在招标文件规定的投标有效期之前均具有约束力。 

5、我方声明响应文件所提供的一切资料及宣城市公共资源交易平台网员库申报资料均真实、及时、有效，企业运营正常。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何证据、数据或资料。
6、我方完全理解贵方不一定接受最低报价的投标。 

7、我方同意招标文件规定的付款方式、免费质保要求。

供应商名称：                     （供应商公章）
法定代表人或其授权代表：                  （签字或盖章） 
                            通讯地址：                                      

                             邮政编码：                 电   话：            
                               供应商开户行:                                
                               账        号:                                 

日        期：                              

投标分项报价表

一、充电桩建设电缆清单
	序号
	产品名称
	品牌、型号、规格
	单价（元/米）
	原产地及生产厂商

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	......
	
	
	


供应商公章：

二、光伏组件及逆变器建设电缆清单

	序号
	产品名称
	品牌、型号、规格
	单价（元/米）
	原产地及生产厂商

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	......
	
	
	


供应商公章：

备注：

1、表中所列货物为对应本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。如有漏项或缺项等导致的风险和责任，供应商自行承担。

2、表中须明确列出所投主要产品的货物名称、品牌、型号、规格、原产地及生产厂商 ，

否则可能导致投标无效。

（五）投标响应表
	按招标文件规定填写
	按供应商所投内容填写

	第一部分：技术部分响应

	序号
	品名
	招标文件要求的技术规格及配置
	供应商承诺产品的品牌、型号及技术规格及配置
	不允许负偏离

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	第二部分：商务部分响应

	序号
	内容
	招标文件要求
	投标承诺
	不允许负偏离

	1
	合同履行期限
	
	
	

	2
	付款方式
	
	
	

	3
	质保期
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	

	第三部分：货物说明一览表（如有 ）

	所供产品的详细性能说明：




供应商公章：
备注：

1、供应商必须逐项对应描述投标货物品牌、型号、主要参数（包含但不限于：导体规格、导体材质、执行标准、绝缘及护套类型、阻燃等级、电压等级等）、配置及服务要求，如不进行描述，仅在响应栏填“响应”或未填写的，将可能导致投标无效；

2、供应商可以对招标人的技术方案进行优化，提供满足采购人实际需要更优的技术方案，须在上表偏离说明中详细注明，且此方案须经评标委员会评审认可；招标人提出的实质性的要求不允许负偏离，商务部分响应不允许负偏离；

3、响应部分可后附详细说明及技术资料、相关技术和服务方案。

（六）产品质量承诺函

(供应商可自行制作格式)

供应商公章：

（七）所供货物组部件、备品、备件清单

(供应商可自行制作格式)

	序号
	名称
	规格型号及材质
	数量
	单价
	小计
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	


供应商公章：

备注：备品备件系指免费质保期满后一定期限的易损件、耗材等。

（八）与评审有关的证明文件

备注：
1、与评审有关的证明文件详见采购公告（含供应商资格条件）、采购需求、评标办法；

2、请供应商自行将所要求的证明、证件资料按采购需求和评标办法的评审顺序依次制作，并制作目录、标明页码。

3、与评审有关的证明文件索引目录格式：

（九）投标授权书

本授权书声明：             公司（工厂）授权本公司（工厂）          （供应商授权代表姓名、职务）代表本公司（工厂）参加本项目采购活动，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、开标、评标、谈判、签约等。供应商授权代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。供应商授权代表无转委托权。

特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

授权代表身份证明扫描件或影印件：

授权代表联系方式：              （请填写手机号码）

特此声明。 

供应商公章：

日 期：    年    月    日

备注：

1、本项目只允许有唯一的供应商授权代表，提供身份证明扫描件或影印件；

2、法定代表人参加投标的无需提供投标授权书，提供身份证明扫描件或影印件。

（十）售后服务方案

(供应商可自行制作格式，详见采购需求的要求)

                  （十一）供应商声明函

根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司郑重声明：

1、我公司完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）符合法律、行政法规规定的其他条件。

2、我公司已按照招标文件中供应商须知前附表中规定进行了查询，无以下不良信用记录情形：

（1）公司被人民法院列入失信被执行人；

（2）公司、法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被列入行贿犯罪档案；

（3）公司被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单；

（4）公司被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

我公司承诺：合同签订前，若我公司不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，或具有不良信用记录情形，贵方可取消我公司中标资格或者不授予合同，所有责任由我公司自行承担。同时，我公司愿意无条件接受监管部门的调查处理。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                          供应商名称：        （加盖公章）
                                              日  期：    年    月    日
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